paketite na ip dali mogat da se mar6rutizirat i za6to

---------za6to tcp e nadejden protokol

---------kakvo vry6ta arp zaqvkata

----------kak se nari4a metod na predavane na info i v dvte posoki: duplex

imame lok mreja s 200 hosta i kyv e protokola za da hva6tat si4ki net : NAT

--------sravnim bridge i switch

------za klas C kva e mrejovata maska == 255.255.255.0

--------net.ipv4.all....default route... =0 6to e 0 kvo zna4i stoinosta----- Маршрута е неизползваем . За да се използва трябва да е 1 

--------NetID da smetnem

-----klas C kolko hosta ima  254 max  !

-------na edin adress da namerim broadcasta

--------razlika mejdu ping i trace route

-----mtu kvo e?

----------10.0.0.0 6to e private - taka pi6e v lekciite (vsi4ki s 10 sa private)