????? analiator na protokoli


----------ip

------kolko podmreji mogat da se obrazuvat ot dadeno ip

nqkvi mreji tam s nqkvi ruteri i nqkvi ip-ta dali mogat da ustanovqvat sesiqta

-----------real time timer

---------komandi za proverka

-------- rip 1 i rip2 razliki

----ospf

----------kvo prai rutera kat mu dade6 ip adres

--------ima6e kvo e UDP da napi6e6 s nqkolko izre4eniq

------kvo e TCP su6to

-----kvo e BGP

---kvo e OSPF



------nqkvi flagove ot poletata na TCP  IP

ima6e da se opredeli kolko podmreji mogat da se obrazuvat ot dadeno ip nqkvi mreji tam s nqkvi ruteri i nqkvi ip-ta dali mogat da ustanovqvat sesiqta

--------ima6e dadeno edno IP  i maskata mu i trqq6e da se preobrazuva do broadcasten adres

	dadeni sa 2 ip-a  mreja  A 10.10.5.0/24 i B 10.10.0.0/16  ip paket 10.10.5.24 e pusnat kum tiq mreji kum koq 6te otide ot dvete

------ne6to za nqkvo pole mss da go sravnim s minimalniq razmer na ip fragmenta

